**PRILOG II**

**ZAHTJEVI PREDMETA NADMETANJA ISPORUKE**

**USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJE IP-VPN i INTERNET USLUGE**

Ponuditelj je dužan popunjenu tablicu priložiti u Ponudi. U tablici je obvezno za svaku točku zahtjeva naznačiti da li Ponuditelj zadovoljava ili ne zadovoljava traženi zahtjev. Ako ponuditelj ne zadovoljava eliminacijske zahtjeve, ponuda istoga će se smatrati neprihvatljivom.

|  |
| --- |
| **LISTA SUGLASNOSTI – Internet i IP-VPN usluge** |
| R. br. | **MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE PONUDITELJ TREBA ZADOVOLJITI** | **ZAOKRUŽITI jedan odgovor; ili DA ili NE** |
| 1. | Pristup Internetu i podatkovnom IP-VPN-u na svim lokacijama mora se ostvariti putem žičanog telekomunikacijskog voda (žičane bakrene parice) i/ili optičkog (svjetlovodnog) komunikacijskog voda osim na lokacijama gdje je uslugu podatkovnog IP-VPN-a potrebno realizirati putem 3G/4G mreže | DA | NE |
| 2. | Uslugu podatkovnog IP-VPN-a putem mobilne 3G/4G mreže potrebno je realizirati putem privatnog APN-a | DA | NE |
| 3. | Pristup Internet mreži i podatkovnom IP-VPN-u na svim lokacijama je bez ograničenja prometa (FLAT RATE) koji je uključen u jednokratnim i mjesečnim naknadama | DA | NE |
| 4. | Ponuditelj treba osigurati minimalno 1 stalnu javnu IP adresu po svakom asimetričnom priključku za pristup Internet mreži (ADSL ili jednakovrijedan priključak) | DA | NE |
| 5. | Ponuditelj treba osigurati za simetričan pristup Internetu osiguravanje stalnih javnih IP adresa koje će biti na WAN ili LAN sučelju CPE opreme u sklopu usluge (minimalno 1, a maksimalno 8 javnih IP adresa) | DA | NE |
| 6. | Priključak na terminalnoj opremi za pristup Internet mreži mora biti Ethernet priključak (RJ 45) 10/100/1000 BaseT | DA | NE |
| 7. | Osigurana stručna i tehnička podrška 24 sata na dan (uključujući nedjelje, praznike i blagdane) | DA | NE |
| 8. | Ponuditelj raspolaže sustavom za nadzor i upravljanje svoje mreže i usluga, putem kojeg ima 00 – 24 sata uvid u status priključaka i usluga koje isporučuje naručitelju i koji mu omogućava proaktivni nadzor istih | DA | NE |
| 9. | Ponuditelj mora biti povezan sa ostalim operaterima u Republici Hrvatskoj putem CIX-a sa minimalno redundantnim linkovima 40/40 Gbit/s | DA | NE |
| 10. | Visoka raspoloživost povezanosti na globalnu Internet mrežu putem minimalno pet (5) nezavisnih međunarodnih Tier 1 Internet davatelja usluga sa osiguranim kapacitetom minimalno 10/10Gbit/s po svakom registriranom Tier 1 Internet davatelju usluga | DA | NE |
| 11. | Usluge pristupa Internetu i podatkovnom IP-VPN-u realizirati najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi | DA | NE |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022. godine

 **M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)