**PRILOG II**

**ZAHTJEVI PREDMETA NADMETANJA ISPORUKE**

**USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJE IP-VPN i INTERNET USLUGE**

Ponuditelj je dužan popunjenu tablicu priložiti u ponudi. U tablici je obvezno za svaku točku zahtjeva naznačiti zadovoljava li ponuditelj ili ne zadovoljava traženi zahtjev. Ako ponuditelj ne zadovoljava eliminacijske zahtjeve istoga, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

|  |
| --- |
| **LISTA SUGLASNOSTI – Internet i IP-VPN usluge** |
| **Red. br.** | **MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE PONUDITELJ TREBA ZADOVOLJITI** | **Odaberite odgovor****(DA/NE)** |
| 1. | Pristup Internetu i podatkovnom IP-VPN-u na svim lokacijama mora se ostvariti putem žičanog telekomunikacijskog voda (žičane bakrene parice) i/ili optičkog (svjetlovodnog) komunikacijskog voda osim na lokacijama gdje je uslugu podatkovnog IP-VPN-a potrebno realizirati putem 4G mreže. | Odaberite stavku. |
| 2. | Uslugu podatkovnog IP-VPN-a putem mobilne 4G mreže potrebno je realizirati putem privatnog APN-a. | Odaberite stavku. |
| 3. | Pristup Internet mreži i podatkovnom IP-VPN-u na svim lokacijama je bez ograničenja prometa (FLAT RATE) koji je uključen u jednokratnim i mjesečnim naknadama. | Odaberite stavku. |
| 4. | Ponuditelj treba osigurati minimalno 1 stalnu javnu IP adresu po svakom asimetričnom priključku za pristup Internet mreži (ADSL ili jednakovrijedan priključak). | Odaberite stavku. |
| 5. | Ponuditelj treba osigurati za simetričan pristup Internetu osiguravanje stalnih javnih IP adresa koje će biti na WAN ili LAN sučelju CPE opreme u sklopu usluge (minimalno 1, a maksimalno 8 javnih IP adresa). | Odaberite stavku. |
| 6. | Priključak na terminalnoj opremi za pristup Internet mreži mora biti Ethernet priključak (RJ 45) 10/100/1000 BaseT. | Odaberite stavku. |
| 7. | Osigurana stručna i tehnička podrška 24 sata na dan (uključujući nedjelje, praznike i blagdane). | Odaberite stavku. |
| 8. | Ponuditelj raspolaže sustavom za nadzor i upravljanje svoje mreže i usluga, putem kojeg ima 00 – 24 sata uvid u status priključaka i usluga koje isporučuje naručitelju i koji mu omogućava proaktivni nadzor istih. | Odaberite stavku. |
| 9. | Ponuditelj mora biti povezan sa ostalim operaterima u Republici Hrvatskoj putem CIX-a sa minimalno redundantnim linkovima 50/50 Gbit/s. | Odaberite stavku. |
| 10. | Visoka raspoloživost povezanosti na globalnu Internet mrežu putem minimalno četiri (4) nezavisna međunarodna Tier 1 Internet pružatelja usluga s pojedinačnim zakupljenim kapacitetima ne manjima od 100 Gbps, a ukupnim zakupljenim kapacitetom ne manjim od 600 Gbps. | Odaberite stavku. |
| 11. | Usluge pristupa Internetu i podatkovnom IP-VPN-u realizirati najkasnije u roku od 5 dana od dana potpisa ugovora o nabavi. | Odaberite stavku. |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025. godine

|  |
| --- |
|  |
| *(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)* |
|  |
| *(vlastoručni potpis i pečat)* |